|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格参数** | **单位** | **数量** |
| 1 | 青贮打捆包膜机 | 配套动力11kw，设备重量：1500KG,,外形尺寸：5000\*1800\*1950，生产率40-50包每小时，草捆尺寸：700\*690mm,草捆重量160-200kg. | 辆 | 1 |
| 2 | 除尘打捆机 | 配套动力≥88.2/120，捡拾宽度2220mm,外形尺寸：6450\*3170\*1870，成捆率98%，生产率3-6亩。 | 辆 | 1 |
| 3 | 装载机 | 额定载质量／1600kg整机重量／3700kg外形尺寸（长x宽x高）／mm5450x1890x2660卸载高度／mm3200型号YN4H055-30VE发动机额定功率／kW40额定转速／r/min2400 | 辆 | 1 |
|  | 玉米青饲料收获机 | 1、结构形式：自走式，液压行走，采用进口“伊顿”大功率泵和马达；2、整机外形尺寸（长x宽x高）mm 7090\*2750\*4300:;3、工作幅宽（mm)2650;4、额定功率（KW)202. 5;5、整机质量（Kg)6680;6、导向轮距（mm)1650;7、驱动轮轮距（mm)1950;8、主轴转速（rpm)2200;9、行驶速度≤30Km/h;10、生产率≤30t/h(青1贮）、≤10t/h(黄贮）；割茬高度（mm)150;11、割台切割器形式：圆盘式；12、抛送高度（mm):≥4270;13、最小离地间隙（mm):≥300; | 辆 | 1 |
|  | 叉 车 | 柴油机，额定载重量3000KG,起升高度3m,货叉尺寸：1070\*122\*45 | 辆 | 1 |