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PTSH潜水泵台车（镀锌钢） 设计用于将液压泵从泻湖斜坡下降到最底部。 确保从深度均匀地抽水排水. 由于四个轮子，它很容易降低。 它不会损坏薄膜，并保护泵免受损坏。
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	带有潍柴503L发动机的泵站。C.，6NHTB泵，可扩展12m。 吊臂，HP61B潜水液压泵
潜水泵HP61V与液压驱动和斩波。
泵6nhtb19，辊，带运行干燥系统
(扬程-最高可达180米，容量-最高可达800立方米/小时)
液压空气压缩机（3.5l/min，10atm）。
潍柴柴油模块503马力（370千瓦）。
支架-吸管f150mm的支架，用于工作站（套装-3个。)
吊臂12米，平台用液压绞车
 8"带截止阀和附件的吹扫阀
油箱1,514升。
2轴平台（最大） 速度可达40公里/小时），停车千斤顶
 螺旋扭曲PVC软管，f150-12米。
 真空抽吸系统。
 照明-3灯笼。
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	R27M软管输送机
容量10"-1000m
1轴平台
2挤压辊在前面-允许更彻底
在软管卷取过程中，粪便残渣的挤压和更紧密的缠绕到输送线圈上。
 它用允许拖拉机司机视觉地控制过程的一个不对称的系统装备
在运动中把软管缠绕到线轴上。
有一个保护壳尾灯。
液压马达用于旋转线圈。
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	BIOFLEX TPU主软管

制造材料是热塑性聚氨酯（TPU）。
直径–8英寸(203毫米)
软管卷的重量kg/m-2.6。
壁厚–3.6-4.1
工作压力为16atm。
爆破压力高达45巴。
环境温度的影响是从-60到+80度。
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	拖曳式BIOFLEX TPU软管

制造材料是热塑性聚氨酯(TPU)。
直径为6"或152mm。
软管线圈kg/m的重量为2.25。
壁厚为4.3mm。
工作压力为14个大气压。
 爆破压力高达30巴。
拉伸强度，kg-27,000。
环境温度的影响是从-60到+80度。
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	联轴器联轴器

 材料:铝合金与机械处理.
 他们有与双重螺栓的宽3-4部门钳位。
 由于联轴器可以自由旋转360°，软管不会扭曲。
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	修理联轴器

 材料:铝合金与机械处理.
 他们有与双重螺栓的宽3-4部门钳位。
 由于联轴器可以自由旋转360°，软管不会扭曲。
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	安装中耕机喷油器8.3米，6英寸树干，15条腿
单安装喷油器框架，带有牵引框架，用于第三类3点悬架
用于安装流量计的插入件
 尖头耕爪-15个
 展开-折叠驱动的类型是水力从拖曳的拖拉机
 运输速度-不超过20公里/小时
耦合装置-3/3N型三点连接
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	生物流电磁流量计
 流动部分的直径为6"（152mm）
电磁流量计
 它安装在应用程序主体上。
 拖拉机舱内的远程显示。
 适应症：瞬时流量，总流量，流体流量，当前日期
电源电压-12V
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